小型电热水器采购安装需求

1. 项目概况：

为更好地保障两校区教学和工作，拟在学院龙泉校区、德阳校区公区卫生间安装小型电热水器，特采购一批小型电热水器。

1. 资格要求：

1.具有独立企业法人资格。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法纳税并能开具普通增值税发票。（承诺函）

4.有效期内企业营业执照复印件或组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，加盖鲜章。

5.本项目是否接受联合体投标： 否

6.报价单（见附件）

三、预算资金

人民币4.68万元

四、技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数规格 | 参考品牌 |
| 1 | 热水器 | 53台 | 1.容量：≥10L  2.能耗等级：≥一级能效  3.操控方式：机械式  4.具备防腐防垢、高性能承压、高速加热功能  5.出水方式：上出水、自动补水加热 控温旋钮  6.尺寸：300≤长≤360、280≤宽≤300、343≤高≤360（单位：mm） 7.功率：≥2000W、电压：220V/50HZ  8.最高温度设定（℃）：75  9.含安装配件、辅材 | 飞利浦、海尔、史密斯 |

五、商务要求：

（一）送货时间

交货时间：供应商交货期限为合同签订生效后的15日内，在合同签订生效之日起15天内交货到采购人指定安装地点。

（二）验收标准

采购人按国家有关规定以及采购公告、响应文件与本项目合同约定标准进行验收。

（三）付款方式

1.合同签订生效前7个工作日内，乙方以银行保函、转账、支票、汇票等非现金方式缴纳合同履约保证金3000元，人民币大写：叁仟元整）。

2.全部货物安装调试完毕、验收合格并培训结束之日起，采购人接到供应商通知与票据凭证资料后的15个工作日内，按照财政性资金支付有关规定，在财政性资金正常下达的情况下向供应商支付合同价款100%。

3.在货物验收合格满一年后，采购人接到供应商通知和支付凭证资料文件，以及由采购人确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕且没有任何违约行为的正式书面文件后的15日内，向银行申请退还履约质量保证金3000元，人民币大写：叁仟元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4.供应商须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

（四）售后服务要求

1.质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，12小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.质保期外，甲方如通知乙方更换设备配件时,配件费用仅按成本价收取，免人工费。

4.质保期内，乙方未按合同约定提供服务，甲方可委托其他单位提供，费用由乙方承担，在履约保证金中扣除，不足部分由乙方在3日内补足。

附件：

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数规格 | 品牌型号 | 所投产品参数规格 | 单价（元） | 合计 （元） |
| 1 | 热水器 | 53 | 1.容量：≥10L  2.能耗等级：≥一级能效  3.操控方式：机械式  4.具备防腐防垢、高性能承压、高速加热功能  5.出水方式：上出水、自动补水加热 控温旋钮  6.尺寸：300≤长≤360、280≤宽≤300、343≤高≤360（单位：mm） 7.功率：≥2000W、电压：220V/50HZ  8.最高温度设定（℃）：75  9.含安装配件、辅材 |  |  |  |  |

注：1.报价应为本项目所产生的所有费用，包括但不限于材料费、设备费、人工费、运输费、安装费、税费等一切费用。

2.报价单需加盖公司公章，方为有效。